**Описание протокола QR дисплей Mertech**

Правило формирование пакета для QR кода ：

02 F2 02 length>>8&0xFF length&FF + data + 02 F2 03

Очистка дисплея 02 F0 03 43 4C 53 03

Пиктограмм ОК：02 F0 03 63 6F 72 72 65 63 74 03

Пиктограмм ОШИБКА：02 F0 03 6D 69 73 74 61 6B 65 03

Включение BT 02F00342544F4E03

Выключение BT 02F00342544F464603

(дисплей выключится и при следующем включении применятся настройки)

Примеры

02F202000931323334353637383902F203

02F202005768747470733A2F2F71722E6E73706B2E72752F4153313030303350335248304C4A324139524F4F3033384C364E54355255314D3F747970653D30312662616E6B3D3030303030303030303030312673756D3D313030303002F203