
**Установка драйвера весов в 1С Розница редакции 2.3.9.23 и выше**.


Для установки необходимо, последовательно выполнить следующие этапы:

1. Запустить 1С, в главном меню выбрать пункт «Администрирование»
2. Далее «Подключаемое оборудование»
3. Когда появится список подключённого оборудования справа нажать кнопку «Ещё»

В выпадающем списке выбрать – «Драйверы оборудования»




1. После перехода в список драйверов необходимо нажать кнопку «Подключить новый», из выпадающего списка выбрать – «Установленный на локальном компьютере»




1. Далее необходимо заполнить данные драйвера как показано на рисунке ниже

Для 1С розница редакции 2.3.9.23 и выше:



Для 1с розница редакции 2.3.9.22 и ниже:

6. После записи и сохранения данных необходимо во вкладке «Подключаемое оборудование» нажать кнопку «Подключить новое» и заполнить поля формы, где в пункте «Драйвер оборудования» указать предварительно созданный драйвер MerCas.